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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта»


	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»

Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	Заказчик Программы
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта»

	Основные разработчики Программы
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта»

	Исполнители Программы
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта»

	Цели и задачи Программы
	– цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

– основные задачи Программы: 

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

повышение эффективности системы теплоснабжения; 

повышение эффективности системы электроснабжения; 

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; 

повышение эффективности использования моторного топлива 

	Сроки и этапы
реализации
Программы
	– сроки реализации Программы: 2027 – 2029 гг.; 

 

	Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы 


	– за период реализации Программы планируется: 

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 6% по отношению к 2025 г. с ежегодным снижением на 2 %; 

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 6 % по отношению к 2025 г.; 

экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 449,48 тыс. рублей (в текущих ценах); 

суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях –17,65 т у.т.; 

суммарная экономия воды в сопоставимых условиях –0,326 тыс. куб. м 



	Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы) 
	– общий объем финансирования Программы составляет 217 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и т.д.) – 0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 0 тыс. рублей; 

собственные средства – _217 тыс. рублей 


Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства). 
Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в  Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» (далее – организация).

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации. 

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топливном эквиваленте составило в 2025 г. 213,31 т.у.т. Общий объем потребления холодной воды в 2025 г. составил 4,4 тыс. куб. м, горячей воды – 1 тыс. куб. м. Структура энергопотребления организации представлена ниже: 

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	Предшествующие годы
	2025 
	Примечание

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	
	
	

	1.
	Электрическая энергия
	тыс. кВт∙ч
	331
	312
	320
	
	276
	

	2.
	Тепловая энергия
	Гкал
	586
	768
	650
	
	543
	

	3.
	Твердое топливо,

В том числе:
	т, куб.м
	-
	-
	-
	
	-
	

	4.
	Жидкое топливо
	т, куб.м
	-
	-


	-
	
	-
	

	5.
	Моторное топливо,

в том числе:
	л, т
	-
	-
	-
	
	-
	

	
	бензин
	л, т
	-
	-
	-
	
	-
	

	
	керосин
	л, т
	-
	-
	-
	
	-
	

	
	дизельное топливо
	л, т
	-
	-
	-
	
	-
	

	
	газ
	тыс.куб.м
	-
	-
	-
	
	-
	

	6.
	Природный газ (кроме моторного топлива)
	тыс.куб.м
	96,2
	107
	103
	
	102
	

	7.
	Холодная вода
	тыс.куб.м
	3,05
	3,67


	3,48
	
	4,42
	

	8.
	Горячая вода
	тыс. куб. м/ Гкал
	0,4
	1,51
	1,13
	
	1,01
	


Наблюдается рост и снижение потребления тепловой энергии и природного газа который обусловлен погодными условиями, наблюдается снижение потребления моторного топлива и холодной воды.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются: 

электрической энергии – АО «НЭСК»,  ПАО «ТНС энерго Кубань» ; 

тепловой энергии – ООО «Теплоэнерго Краснодар»; 

газа – ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»; 

воды – ООО «Водоканал» ; 

водоотведения – ООО «Водоканал»

В организации используются следующие автономные источники энергоснабжения и холодной воды: 

-не используются

Организация имеет в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующие здания, строения, сооружения:

Таблица 2

	Параметр
	Здание 1
	Здание 2
	Здание 3
	Здание 4
	Здание 5
	Здание 6
	Здание 7
	Здание 8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м
	2785
	2814
	2944
	665
	3774
	1089
	1003
	2553

	в том числе, кв.м:
	
	
	
	
	
	
	
	

	стен
	1277


	1294
	820
	195
	1051
	300
	309
	773

	окон и балконных дверей
	356
	358
	227
	44
	270
	82
	85
	214

	витражей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	входных дверей и ворот
	35
	13
	17
	9
	17
	9
	5
	14

	покрытий (совмещенных)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	чердачных перекрытий (холодного чердака)
	920
	574
	940
	208
	1218
	349
	302
	776

	перекрытий теплых чердаков
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	перекрытий над техподпольями
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями
	920
	574
	940
	208
	1218
	-
	-
	776

	перекрытий над проездами и под эркерами
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пола по грунту
	-
	-
	-
	-
	-
	349
	302
	-

	Этажность здания
	2


	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Кровля
	
	
	
	
	
	
	
	

	тип кровли
	профиль
	покрытие
	профиль
	профиль
	профиль
	профиль
	профиль
	покрытие

	площадь, кв. м
	1450
	580
	1490
	295
	2015
	527
	420
	821

	в том числе требующей ремонта, кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кол-во подъездов, ед., в том числе
	8
	3
	4
	2
	4
	2
	2
	3

	требующих замены, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с тамбурами, ед.
	1


	1
	3
	-
	2
	2
	1
	2

	требующих утепления, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кол-во лифтов, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из них с частотно-регулируемым приводом, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	из них требующих замены/ремонта, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Износ здания, строения, сооружения, %
	40
	33
	31
	30
	42
	20
	15
	20

	фактический
	40


	33
	31
	30
	42
	20
	25
	20

	физический
	40


	33
	31
	30
	42
	20
	25
	20

	Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м С°)
	
	
	
	
	
	
	
	

	фактическая
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	-
	-
	-

	расчетно-нормативная
	1,1
	1,02
	1,08
	1,24
	0,97
	1,17
	1,2
	1,09


Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно 30 и 30 %. 

Общая площадь помещений организации составляет 12296 кв. м, в том числе отапливаемая –11189 кв. м. 

На освещение приходится 48 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 132 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 1524 тыс. руб. 

Для освещения помещений организации используется 707 ламп, из которых 0 шт. накаливания, 707 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения. 

Для наружного освещения используется 60 ламп, из которых 0 шт. ламп накаливания, 0 шт. ртутных ламп, 0 шт. натриевых ламп. Система наружного освещения оснащена датчиками освещения, не оснащена автоматической системой управления.

Таблица 3

	Освещение помещений здания

	Здания
	Количест-во световых точек, ед.
	из них:
	Автоматизи-рованная система управления освещением, тип

	
	
	с энергосберегающи-ми лампами (светильниками)
	с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед.
	с использова-нием ЭПРА, 

ед.
	

	
	
	Тип
	Кол-во,ед.
	
	
	

	Здание 1
	124
	LED,ЛД

КЛЛ
	124
	-
	107
	-

	Здание 2
	155
	LED,ЛД

КЛЛ
	155
	-
	155
	-

	Здание 3
	112
	LED,ЛД

КЛЛ
	112
	-
	98
	-

	Здание 4
	22
	LED,ЛД

КЛЛ
	22
	-
	22
	-

	Здание 5
	107
	LED,ЛД


	107
	-
	107
	-

	Здание 6
	57
	LED,ЛД

КЛЛ
	57
	-
	27
	-

	Здание 7
	45
	LED,ЛД

КЛЛ
	45
	-
	38
	-

	Здание 8
	85
	LED,ЛД

КЛЛ
	85
	-
	25
	-

	Наружное (уличное) освещение

	Здания
	Количест-во световых точек, ед.
	из них:
	Автоматизи-рованная система управления освещением, тип

	
	
	с энергосберегающи-ми лампами (светильниками)
	с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед.
	с использова-нием ЭПРА, ед.
	

	
	
	Тип
	Кол-во,ед.
	
	
	

	Здание 1
	15
	LED,


	15
	15/1
	-
	-

	Здание 2
	6
	LED, 
	6
	-
	-
	-

	Здание 3
	7
	LED,


	7
	-
	-
	-

	Здание 4
	-
	LED,


	-
	-
	-
	-

	Здание 5
	7
	LED,


	7
	7/2
	-
	-

	Здание 6
	7
	LED, 
	7
	7/1
	-
	-

	Здание 7
	15
	LED 
	15
	15/1
	-
	-

	Здание 8
	5
	LED,


	5
	5/1
	-
	-


Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно и за счет государственного бюджета.

Таблица 4

	Вид

энергетического ресурса
	Ед. изм.
	Суммарные годовые затраты 
	Суммарные годовые

затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы

осуществляются с использованием приборов

учета

	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	Электрическая энергия
	тыс.руб.
	2993
	3099
	3284
	3175
	2993
	3099
	3284
	3175

	Тепловая энергия
	тыс.руб.
	1797
	2423
	2052
	2689
	1797
	2423
	2052
	2689

	ГВС
	тыс.руб.
	180
	329
	176
	246
	180
	329
	176
	246

	ХВС
	тыс.руб.
	106
	161
	143
	191
	106
	161
	143
	191

	Газ
	тыс.руб.
	610
	1015
	1084
	1198
	610
	1015
	1084
	1198

	Моторное топливо
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Иные энергетические ресурсы
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО
	тыс.руб.
	5686
	7027
	6739
	7499
	5686
	7027
	6739
	7499


Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются: 

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки; 

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности; 

применение энергоемких технологических процессов; 

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и электрической энергии оценивается в 70,0 т у.т., холодной и горячей воды – 1,1 тыс. куб.м.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы
Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи: 

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

повышение эффективности системы теплоснабжения; 

повышение эффективности системы электроснабжения; 

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; 

повышение эффективности использования моторного топлива. 

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2027 – 2029 гг. 

Основными мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в разделе 5. 

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из разделов, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы: 

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Количе-ство
	Ответст-венный исполни-тель
	Источники финансирования*
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
	Ожидае-мый резуль-тат

	
	
	
	
	
	
	в том числе
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	
	
	
	

	
	
	1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	1.
	Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	10
	10
	10
	
	
	30
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Обучение работников основам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Совершенствование
организационной
структуры управления
энергосбережением и
повышением
энергетической
эффективности
	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации
	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Составление, оформление и анализ топливно- энергетических баланса организации
	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Заключение энергосервисных договоров(контрактов)
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	СС
	10
	10
	10
	
	
	30
	

	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	


* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

В организации установлено 6 приборов учета электрической энергии, 1 тепловой энергии, 1 газа, 1 горячей воды, 5 холодной воды. Требуется установить и (или) заменить 0 приборов учета электрической энергии, 0 тепловой энергии, 0 газа, 0 горячей воды, 0 – холодной воды.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Количе-ство
	Ответст-венный исполни-тель
	Источники финансирования*
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
	Ожидае-мый резуль-тат

	
	
	
	
	
	
	в том числе
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	
	
	
	

	
	
	2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

	1.
	Установка современных приборов учета электрической энергии, 

поверка, замена вышедших из строя приборов учета 


	шт.
	3
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	4
	
	5
	
	
	9
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета 
	шт.
	1
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	2
	5
	
	
	7
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета 
	шт.
	2
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Установка современных приборов учета газа, поверка, замена вышедших из строя приборов учета 
	шт.
	1
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	10
	
	
	10
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов 
	
	-
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	СС
	4
	4
	20
	
	
	28
	

	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	


* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения.

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы централизованного теплоснабжения. 

Суммарная протяженность теплопровода составляет 325 м, из них требует замены 55 м. Состояние теплопровода характеризуется 37 % износом. Потери в сети составляют 3 %. 

Потенциал энергосбережения в организации по тепловой энергии оценивается в  – 51 % 

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Количе-ство
	Ответст-венный исполни-тель
	Источники финансирования*
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
	Ожидае-мый резуль-тат

	
	
	
	
	
	
	в том числе
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	
	
	
	

	
	
	3. Повышение эффективности системы теплоснабжения

	1.
	Замена окон на энергоэффективные пластиковые 
	шт.
	10
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	10
	10
	10
	
	
	30
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	7,7
	7,7
	7,7
	
	
	23,1
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	20,6
	20,6
	20,6
	
	
	61,8
	

	2.
	Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов 
	
	20
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Установка рекуператоров тепла вентиляционного воздуха (централизованных и децентрализованных) 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Утепление наружных ограждающих конструкций 
	кв.м
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Удаление от поверхности 

нагрева отопительного прибора декоративных решеток 
	шт.
	20
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	1
	1
	1
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	5
	5
	5
	
	
	15
	

	6.
	Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором 
	шт.
	20
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	5
	5
	5
	
	
	15
	

	7.
	Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) 
	шт.
	20
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	5
	5
	5
	
	
	15
	

	8.
	Установка индивидуальных тепловых пунктов 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Утепление труб внутренней разводки системы отопления 
	п.м.
	100
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	5
	5
	5
	
	
	15
	

	11.
	Проведение промывки системы отопления 


	-
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	1
	1
	1
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	5
	5
	5
	
	
	15
	

	12.
	Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления на новые энергоэффективные котлы 
	шт.
	-
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, Гкал 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	СС
	20
	20
	20
	
	
	60
	

	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	


* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

4. Повышение эффективности системы электроснабжения. 

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет 0,34 тыс. кВт, при этом среднегодовая заявленная составляет 0,34  тыс. кВт. 

В организации 60 и 707 точек соответственно наружного и внутреннего освещений суммарной установленной мощностью 57 кВт. Количество светильников с лампами накаливания 0 шт, с энергосберегающими – LED, ЛД, КЛЛ  767 шт .

Суммарная протяженность электропроводки напряжением 0,4 кВ составляет 4980 м. Состояние электропроводки характеризуется 35 % износом. Потери в сети составляют 14 %. 

В организации установлено _1__ трансформаторов мощностью 100 кВА и высшим напряжением 10 кВ. Установки компенсации реактивной мощности не используются 

Потенциал энергосбережения в организации по электрической энергии оценивается в 15 % .

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Количе-ство
	Ответст-венный исполни-тель
	Источники финансирования*
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
	Ожидае-мый резуль-тат

	
	
	
	
	
	
	в том числе
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	
	
	
	

	
	
	4. Повышение эффективности системы электроснабжения

	1.
	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением 
	
	45
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	5
	5
	5
	
	
	15
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч
	2358
	2358
	2358
	
	
	7074
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	17
	17
	17
	
	
	51
	

	2.
	Окраска помещения в более светлые тона 
	кв.м
	2000
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	15
	15
	15
	
	
	45
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч 
	1179
	1179
	1179
	
	
	3537
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	8,4
	8,4
	8,4
	
	
	25,2
	

	3.
	Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Установка датчиков присутствия 
	шт.
	10
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	1
	1
	1
	
	
	4
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч 
	1179
	1179
	1179
	
	
	3537
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	8,4
	8,4
	8,4
	
	
	42
	

	6.
	Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Модернизация электропроводки 
	п.м.
	200
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	10
	10
	10
	
	
	30
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч 
	1179
	1179
	1179
	
	
	3537
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	8,4
	8,4
	8,4
	
	
	42
	

	8.
	Компенсация реактивной мощности 
	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Уменьшение числа личных электробытовых приборов 
	
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, кВт*ч 
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	СС
	31
	31
	31
	
	
	93
	

	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	


* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

5. Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения. 

Суммарная протяженность водопровода составляет 498 м, из них требует замены 57 м. Состояние водопровода характеризуется 35 % износом. Потери в сети составляют 0,5 %. 

Потенциал энергосбережения в организации по воде оценивается в 

 25 % .

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Количе-ство
	Ответст-венный исполни-тель
	Источники финансирования*
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
	Ожидае-мый резуль-тат

	
	
	
	
	
	
	в том числе
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	
	
	
	

	
	
	5. Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения

	1.
	Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, куб.м
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, куб.м
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей 
	шт.
	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	СС
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	

	Эффект в натуральном выражении, куб.м
	117
	117
	117
	
	
	351
	

	Эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. 
	3,4
	3,4
	3,4
	
	
	10,2
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	СС
	2
	2
	2
	
	
	6
	

	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	


* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	Всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	БС РФ
	
	
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	

	
	СС
	67
	67
	83
	
	
	217
	

	
	ИИ
	
	
	
	
	
	
	


* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов: 

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации; 

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов; 

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 6 % по отношению к 2025 г. с ежегодным снижением

 на 2 %; 

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее  6 % по отношению к 2025 г.; 

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации; 

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов. 

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 594  тыс. рублей (в текущих ценах). Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 1,1 лет. 

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

Таблица 5

	№ п/п
	Ожидаемый результат
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1.
	Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2025 г., тыс. руб. 
	198
	198
	198

	2.
	Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2025 г.: 

электрической энергии, кВтч/м2
тепловой энергии, Втч/ м2 /ГОСП

воды, куб. м/чел 


	20,37

65,04

2,27
	20,37

65,04

2,27
	20,37

65,04

2,27

	3.
	Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах); 
	198
	198
	198

	4.
	Суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях, т у.т. 
	8,75
	8,75
	8,75

	5.
	Суммарная экономия воды в сопоставимых условиях, тыс. куб. м 
	0,088
	0,088
	0,088


7. Объем и источники финансирования

В 2027 – 2029 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 217 тыс. руб., в том числе: 

за счет федерального бюджета – 0 тыс. руб.; 

за счет бюджета субъекта Российской Федерации (областного, краевого, республиканского, автономного округа и т.д.) – 0 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 0 тыс. руб.; 

за счет собственных средств – 217 тыс. руб.; 

Таблица 6

	Источники финансирования*
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

	
	В том числе
	всего

	
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	

	ФБ
	
	
	
	
	
	

	БС РФ
	
	
	
	
	
	

	МБ
	
	
	
	
	
	

	СС
	67
	67
	83
	
	
	217

	ИИ
	
	
	
	
	
	


* ФБ - федеральный бюджет, БС РФ – бюджет субъекта Российской Федерации, МБ - местный бюджет, СС – собственные средства, ИИ – иные источники.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	
	Значения целевых показателей по годам

	
	
	
	Исходное (базовое) значение показателя 2025
	2027
	2028
	2029
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	
	
	I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

	1
	Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ):
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	в натуральном выражении 
	кВт·ч
	276761
	5535
	5535
	5535
	
	
	

	1.2
	в стоимостном выражении 
	тыс. руб.
	3175
	63,5
	63,5
	63,5
	
	
	

	2
	Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ):
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	в натуральном выражении 
	Гкал
	543


	21,72
	21,72
	21,72
	
	
	

	2.2
	в стоимостном выражении 
	тыс. руб.
	2678
	107
	107
	107
	
	
	

	3
	Экономия воды:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	в натуральном выражении 
	куб. м
	4423


	88,4
	88,4
	88,4
	
	
	

	3.2
	в стоимостном выражении 
	тыс. руб.
	191
	3,82
	3,82
	3,82
	
	
	

	4
	Экономия природного газа:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	в натуральном выражении 
	куб. м
	102226


	2044
	2044
	2044
	
	
	

	4.2
	в стоимостном выражении 
	тыс. руб.
	1198
	23,9
	23,9
	23,9
	
	
	

	
	
	
	II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (субъекта Российской Федерации)

	1
	Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	Гкал/ кв. м
	0,087
	0,0835
	0,0801
	0,077
	
	
	

	2
	Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
	Гкал/ кв. м
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3
	Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	Гкал/ кв. м
	-
	0,0035
	0,0069
	0,01
	
	
	

	4
	Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
	Гкал/ кв. м
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	5
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	6
	Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. 
	куб. м/ чел.
	3,4
	3,33
	3,26
	3,2
	
	
	

	7
	Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. 
	куб. м/ чел.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	8
	Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. 
	куб. м/ чел.
	
	0,07
	0,14
	0,21
	
	
	

	9
	Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. 
	куб. м/ чел.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	10
	Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	11
	Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. 
	кВт·ч/

чел.
	212
	208
	204
	200
	
	
	

	12
	Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. 
	кВт·ч/чел.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	13
	Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. 
	кВт·ч/чел.
	-
	4
	8
	12
	
	
	

	14
	Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. 
	кВт·ч/чел.
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	15
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	16
	Доля объемов потребляемой (используемой) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объѐме потребляемой ЭЭ 


	%
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	17
	Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ 
	%
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	18
	Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды 
	%
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	19
	Доля объемов потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа 
	%
	100
	100
	100
	100
	
	
	


